Załącznik

Dostarczony sprzęt ma być wolny od wad technicznych, w 100% nowy.

Minimalne wymagania i parametry techniczne sprzętu:

ZASILACZE

Gwarancja: 24 miesiące

**W ilości 1 szt.:**

MOC min.  - 1500VA/900W

Obudowa – Rack 1U

Topologia –  Line-interactive

Wyświetlacz LCD

Czas przełączania – do 4ms

Czas ładowania akumulatorów – do 8 godzin

Czas podtrzymania dla obciążenia 700W – min 5 min.

Ilość gniazd wyjściowych  - 6 (w tym co najmniej 4 z podtrzymaniem bateryjnym)

Porty komunikacyjne:

i.            USB

ii.           RS232

Rozproszenie ciepła online ( BTU/hr ) – do 26BTU/hr

Komunikacja po protokole SNMP/HTTP – TAK

Oprogramowanie do zarządzania UPSem z możliwością współpracy ze środowiskiem VMware ESXi 7.0

**W ilości 3 szt.:**

MOC min.  – 650VA/360W

Topologia –  Line-interactive

Czas przełączania – do 4ms

Czas ładowania akumulatorów – do 8 godzin

Czas podtrzymania dla obciążenia 90W – min 17 min.

Ilość gniazd wyjściowych  - co najmniej 3 FR

Możliwość instalacji na ścianie - TAK

Współpraca z generatorem - TAK

Rozproszenie ciepła online - do 41BTU/hr