**Załącznik**

Dostarczony sprzęt w ilości 5 szt. ma być wolny od wad technicznych, w 100% nowy.

**Minimalne wymagania i parametry techniczne sprzętu:**

Sprzęt musi współpracować z istniejącą infrastrukturą, czyli z jednostką centralną systemu BLS-351M i mikrofonami BKR BLS-3516C i D.

**Pasmo przenoszenia mikrofonu:** 30Hz - 18kHz

**Typ wkładki mikrofonu:** pojemnościowy o charakterystyce kierunkowej

**Czułość mikrofonu:** -43dBV/Pa (±2dBV/Pa)

**Stosunek sygnał/szum mikrofonu:** >68dB(A)

**Statyw mikrofonu:** gęsia szyjka, pojedynczo łamana, wyposażony w świecący pierścionek LED (czerwony, świeci, gdy mikrofon jest włączony), wyposażony w zdejmowany wiatrochron

**Długość statywu mikrofonu:** ok. 390mm

**Połączenie mikrofonu z podstawką**: szybkozłącze z nakrętką blokującą

**Głośnik:** wbudowany w podstawkę, moc 1W, pasmo 100Hz-10kHz

**Słuchawki lub nagrywanie:** gniazdo miniJack (3,5mm) stereo

**Wyświetlacz LCD pokazuje:** tryb pracy, poziom wzmocnienia i czułość mikrofonu

**Regulacja w mikrofonie:** mocy głośnika lub słuchawek oraz czułości mikrofonu

**Zasilanie:** napięciem bezpiecznym 9V z jednostki centralnej systemu

**Połączenie z systemem:** wbudowany kabel 2.1m. z wtykiem i gniazdo DIN 8PIN

**Załączanie/wyłączanie mikrofonu:** wyłącznik w podstawce

**Obudowa podstawki:** z tworzywa w kolorze czarnym (preferowany), srebrnym lub szary metal.

**Wymiary podstawki mikrofonu:** 125x173x71mm

**Waga:** 0,8kg

**Gwarancja:** 24 miesiące