**Szafa serwerowa stojąca 24U rack** o poniższych minimalnych wymaganiach lub równoważny w zakresie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych **–** 1 sztuka

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr:** | **Minimalna wartość wymagana:** |
| Wymiary | Ok 1317 mm wysokośćOk 600 mm szerokośćOk 1000 mm głębokość zewnętrzna |
| Drzwi | Stalowe perforowane  |
| Wymagane wyposażenie dodatkowe | Półka – 2 sztukiListwa zasilającaWentylator – 4 sztukiZamek – 2 sztukiKółka – 4 sztukiNóżki – 4 sztukiPanel krosowniczy Panel porządkującyLinki uziemiająceUchwyt montażowy do szybkiej instalacjiRegulowane szyny montażoweDostęp do urządzeń ze wszystkich stron szafyMaksymalne obciążenie - 800 kgMateriał wykonania szafy – SPCC stal walcowana na zimnoPanel zaślepiającyDwa przepusty szczotkoweZamek – 4 szt (nasza szafa ma również zamki w zdejmowanych osłonach bocznych)Osłony boczne zdejmowane, zamykane na zatrzask i zamekGwarancja 24 m-ce  |

**Szafa teleinformatyczna wisząca 9U rack** o poniższych minimalnych wymaganiach lub równoważny w zakresie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych **–** 2 sztuka

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr:** | **Minimalna wartość wymagana:** |
| Wymiary | Ok 500 mm wysokośćOk 600 mm szerokośćOk 600 mm głębokość zewnętrzna |
| Drzwi | Perforowane z zamkiem |
| Wymagane wyposażenie dodatkowe oraz właściwości | Panel krosowniczy Panel porządkującyLinki uziemiająceUchwyt montażowy do szybkiej instalacjiRegulowane szyny montażoweDostęp do urządzeń ze wszystkich stron szafyMaksymalne obciążenie - 40 kgMateriał wykonania szafy – SPCC stal walcowana na zimnoPanel zaślepiającyDwa przepusty szczotkoweZamek – 3 szt (nasza szafa ma również zamki w zdejmowanych osłonach bocznych)Osłony boczne zdejmowane, zamykane na zatrzask i zamekPełne plecy szafyGwarancja 24 m-ce |

**Szafa teleinformatyczna wisząca 15U rack** o poniższych minimalnych wymaganiach lub równoważny w zakresie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych **–** 1 sztuka

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr:** | **Minimalna wartość wymagana:** |
| Wymiary | Ok 770 mm wysokośćOk 600 mm szerokośćOk 600 mm głębokość zewnętrzna |
| Drzwi | Perforowane z zamkiem |
| Wymagane wyposażenie dodatkowe oraz właściwości | Panel krosowniczy Panel porządkującyLinki uziemiająceUchwyt montażowy do szybkiej instalacjiRegulowane szyny montażoweDostęp do urządzeń ze wszystkich stron szafyMaksymalne obciążenie - 40kgMateriał wykonania szafy – SPCC stal walcowana na zimnoPanel zaślepiający Dwa przepusty szczotkoweZamek – 3 szt (nasza szafa ma również zamki w zdejmowanych osłonach bocznych)Osłony boczne zdejmowane, zamykane na zatrzask i zamekPełne plecy szafyGwarancja 24 m-ce |