**Szafa serwerowa stojąca 24U rack** o poniższych minimalnych wymaganiach lub równoważny w zakresie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych **–** 1 sztuka

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr:** | **Minimalna wartość wymagana:** |
| Wymiary | Ok 1317 mm wysokość  Ok 600 mm szerokość  Ok 1000 mm głębokość zewnętrzna |
| Drzwi | Stalowe perforowane |
| Wymagane wyposażenie dodatkowe | Półka – 2 sztuki  Listwa zasilająca  Wentylator – 4 sztuki  Zamek – 2 sztuki  Kółka – 4 sztuki  Nóżki – 4 sztuki  Panel krosowniczy  Panel porządkujący  Linki uziemiające  Uchwyt montażowy do szybkiej instalacji  Regulowane szyny montażowe  Dostęp do urządzeń ze wszystkich stron szafy  Maksymalne obciążenie - 800 kg  Materiał wykonania szafy – SPCC stal walcowana na zimno  Panel zaślepiający  Dwa przepusty szczotkowe  Zamek – 4 szt (nasza szafa ma również zamki w zdejmowanych osłonach bocznych)  Osłony boczne zdejmowane, zamykane na zatrzask i zamek  Gwarancja 24 m-ce |

**Szafa teleinformatyczna wisząca 9U rack** o poniższych minimalnych wymaganiach lub równoważny w zakresie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych **–** 2 sztuka

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr:** | **Minimalna wartość wymagana:** |
| Wymiary | Ok 500 mm wysokość  Ok 600 mm szerokość  Ok 600 mm głębokość zewnętrzna |
| Drzwi | Perforowane z zamkiem |
| Wymagane wyposażenie dodatkowe oraz właściwości | Panel krosowniczy  Panel porządkujący  Linki uziemiające  Uchwyt montażowy do szybkiej instalacji  Regulowane szyny montażowe  Dostęp do urządzeń ze wszystkich stron szafy  Maksymalne obciążenie - 40 kg  Materiał wykonania szafy – SPCC stal walcowana na zimno  Panel zaślepiający  Dwa przepusty szczotkowe  Zamek – 3 szt (nasza szafa ma również zamki w zdejmowanych osłonach bocznych)  Osłony boczne zdejmowane, zamykane na zatrzask i zamek  Pełne plecy szafy  Gwarancja 24 m-ce |

**Szafa teleinformatyczna wisząca 15U rack** o poniższych minimalnych wymaganiach lub równoważny w zakresie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych **–** 1 sztuka

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr:** | **Minimalna wartość wymagana:** |
| Wymiary | Ok 770 mm wysokość  Ok 600 mm szerokość  Ok 600 mm głębokość zewnętrzna |
| Drzwi | Perforowane z zamkiem |
| Wymagane wyposażenie dodatkowe oraz właściwości | Panel krosowniczy  Panel porządkujący  Linki uziemiające  Uchwyt montażowy do szybkiej instalacji  Regulowane szyny montażowe  Dostęp do urządzeń ze wszystkich stron szafy  Maksymalne obciążenie - 40kg  Materiał wykonania szafy – SPCC stal walcowana na zimno  Panel zaślepiający  Dwa przepusty szczotkowe  Zamek – 3 szt (nasza szafa ma również zamki w zdejmowanych osłonach bocznych)  Osłony boczne zdejmowane, zamykane na zatrzask i zamek  Pełne plecy szafy  Gwarancja 24 m-ce |